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1. Назначение
1.1. Модуль сетевого адаптера МСА предназначен для построения разветвлённой   информационной сети с топологией «звезда»  на базе интерфейса RS-485 
1.2. Модуль МСА предназначен для использования в производственных помещениях при отсутствии в окружающей среде агрессивных паров и газов.
Рабочие условия эксплуатации:
· температура окружающего воздуха от минус  20  до  плюс  45 С
· относительная влажность воздуха до 90% при 30 С
· атмосферное давление 84  106,7 кПа (630  800 мм. рт. ст.)

Предельные условия транспортирования:
· температура окружающего воздуха от минус  25  до  плюс  55 С
· относительная влажность воздуха – 95%  при температуре 25 С
· атмосферное давление 84  106,7 кПа (630  800 мм. рт. ст.)

1.3. Модуль МСА выпускается предприятием-изготовителем в опломбированном виде и пригоден  к эксплуатации сразу после установки у Потребителя.   Модуль МСА предназначен для длительной работы без специального обслуживания.

2. Технические характеристики

Напряжение цепи питания ………………….. ……………………..12В±2,4В
Потребляемая мощность (не более)………………………………...1Вт
Количество лучей RS-485 для  подключения 
ведомых (Slave) объектов……………………………………………5шт.
Количество лучей RS-485 для подключения 
ведущего (Master) объекта…………………………………………...1шт.


3. Указание мер безопасности

3.1. При монтаже и эксплуатации  модуля МСА следует соблюдать требования, изложенные в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
3.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током модуль МСА относится к устройствам с двойной изоляцией класса II по ГОСТ 26104.


4. Комплектность поставки

Модуль МСА ……………………………………………1шт.
Паспорт…………………………………………………...1экз.

5. Маркировка

На лицевой панели модуля МСА нанесено:
-логотип изготовителя,
- исполнение модуля МСА,
- номинальное напряжение питания,
- потребляемая мощность (предельное значение),
- количество лучей RS-485.
- испытательное напряжение – 2кВ,
- обозначение класса II по способу защиты человека от поражения электрическим током.
На панелях, расположенных возле клеммников нанесены обозначения входных и выходных цепей.

6. Правила транспортирования и хранении

6.1. Модуль МСА должен транспортироваться в таре, исключающей механические повреждения его корпуса.
6.2. Предельные условия транспортирования:
· температура окружающего воздуха от минус  25 до плюс 55 С;
· относительная влажность воздуха – 95% при температуре 25 С;
· атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

7. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует безотказную работу модуля МСА в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в паспорте. 
Гарантийный срок работы – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки модуля МСА потребителю. 
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